[image: ]
	Aan
	NEDU

	Van
	Werkgroep CoP – MMC-Hub

	Datum
	22-12-2021

	Onderwerp
	Toelichting gebruik header attributen voor Allocatie 2.0 berichten

	

	


Aanleiding
De Allocatie 2.0 XML berichten worden conform SOAP (een protocol voor het uitwisselen van gegevens) aangeboden door de zender en gerouteerd via de TenneT MMC-Hub naar de ontvanger. 

Doel notitie
Deze notitie geeft een toelichting welke header attributen door de zender gevuld dienen te worden in de SOAP Header en SOAP Body om een Allocatie 2.0 bericht via de TenneT MMC-Hub te laten routeren naar de betreffende ontvanger. Ter illustratie zijn de headers van MeasurementSeries-Notification en MeasurementSeriesAcknowledgement als voorbeeld opgenomen in deze notitie.

SOAP Header
In de SOAP Header zijn de volgende header attributen gedefinieerd voor de Allocatie 2.0 berichten welke via de TenneT MMC-Hub worden uitgewisseld:
· technicalMessageId (verplicht);
· correlationId (verplicht);
· senderId (verplicht);
· receiverId (verplicht);
· carrierId (verplicht);
· contentType (verplicht).
Een gedetailleerde toelichting op deze attributen is beschreven in Technical Guide - Measurements & Allocations Documents[footnoteRef:1]. [1:  TenneT Technical Guide - Measurements & Allocations Documents v1.4 dd. 21-12-2021] 


SOAP Body
In de SOAP Body zit het Allocatie 2.0 XML bericht (de zgn. Payload). Een Allocatie 2.0 XML bericht heeft conform de gehanteerde UN/CEFACT richtlijnen een header voor meta-informatie, voor deze header zijn de volgende attributen gedefinieerd:
· MessageID (verplicht);
· CreationTimestamp (verplicht);
· ReceiverID (verplicht);
· SenderID (verplicht);
· ProcessTypeID (verplicht, zie desbetreffende servicebeschrijving);
· CorrelationID (optioneel, alleen indien de sturende partij een ‘gevulde’ CorrelationID opneemt in het bericht dan dient de ontvangende partij dit CorrelationID in het antwoordbericht te retourneren).
Andere attributen mogen niet gebruikt worden in de header, echter het toch aanwezig zijn van andere attributen in de header is geen reden tot afwijzing van het betreffende bericht.
Een gedetailleerde toelichting op deze attributen is beschreven in NEDU EDSN Ontwerpkeuzes[footnoteRef:2]. [2:  NEDU EDSN Ontwerpkeuzes v3.9 dd. 26-07-2021] 
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Voorbeeldbericht van MeasurementSeriesNotification incl. de TenneT MMC SOAP header
	Type bericht
	Dagelijks bericht “allocatiepunt elektriciteit grootverbruik”

	Zender
	8716948000010

	Ontvanger
	8716874000009

	Contenttype
	MEASUREMENT_SERIES_NOTIFICATION_N10

	Procestype
	N10



Unieke technische ID  van het gehele bericht



[image: ]EAN13 verzender (carrier)
EAN13 ontvanger
EAN13 zender
Correlatie ID (optioneel gevuld)
Unieke ID (MessageID) meetgegevens bericht

Unieke ID van de set van meetgegevens
EAN13 zender

EAN13 ontvanger

Correlatie ID SOAP header (verplicht gevuld)



Toelichting op tekstkaders:
Rood = Header attributen SOAP Header


Blauw = Header attributen SOAP Body



Voorbeeldbericht van MeasurementSeriesAcknowledgement incl. de TenneT MMC SOAP header
	Type bericht
	Antwoord op dagelijks bericht “allocatiepunt elektriciteit grootverbruik”

	Zender
	8716874000009

	Ontvanger
	8716948000010

	Contenttype
	ACK_MEASUREMENT_SERIES_NOTIFICATION_N10

	Afwijzing/bevestiging
	000 (=bevestiging)




Unieke technische ID  van het gehele bericht


 [image: ]EAN13 ontvanger
EAN13 verzender (carrier)
EAN13 zender
Correlatie ID SOAP header (verplicht gevuld)
Correlatie ID voor meetgegevens bericht
Unieke ID (MessageID) bevestiging bericht
Unieke ID van de set van meetgegevens waar deze bevestiging voor is gestuurd
EAN13 zender
EAN13 ontvanger
Unieke ID van de bevestiging


Toelichting op tekstkaders:
Rood = Header attributen SOAP Header


Blauw = Header attributen SOAP Body
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Sequentie diagram MeasurementSeriesNotification/MeasurementSeriesAcknowledgement
In onderstaand sequentie diagram is de uitwisseling van meetgegevens, via de TenneT MMC-Hub, gemodelleerd. Betreft de opzet waarbij de MMC-Hub de meetgegeven pusht naar de ontvanger. In de notes is beschreven welke header attributen met een UUID zijn gevuld.
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MeasurementSeriesNotification

UUID's SOAP header (for MMC-Hub):
technicallMessageld: 02eGbcab-3887-4685-579-60625f0617a7
comelationld: 14cca210-{282-4387-a0kb-8e153393c843

UUID's SOAP Body (for Business Document Header):
MessagelD: 543e93ff-4150-4800-86 0 2789529518
CorrelationID: 5f5f3b60-dfb-445e-5217-21bf28a10e3f

UUID's MeasurementSeriesNotfication:
Megsurement Seres.mRID: 7277e6a-20bb-482e-0535-
06301874472

[N

‘SoapResponse

UUID's SOAP header (for MMC-Hub):
technicalMessageld: 81a7beb6-dd43-4c27-015f 161482448280
comelationld: 14cca210-{282-4387-a0kb-8e1533936843

N

MeasurementseriesAcknowledgement

UUID's SOAP header (for MMC:Hub):
technicallMessageld: ff362224-257-412d-8¢54-6a2803021684
comelationld: 14cca21a-f282-4387-00eb-8e153393c849

UUID's SOAP Body (for Business Document Header):
MessagelD: 70cSede2-b13f-d6e0-b3ec-7e8790138dc1
ComelationID: 5f9f3b60-difb-445e-92f7-21bf28010e3f

UUID's MeasurementseriesAcknowledgement:
"Received_MarketDocument. mD: 72477e60-20bb-482¢-0535-
063018744702

Acknowledgement MarketDocument mRID:
62000069-5754-4do1-8180-456c702079bd

D

‘SoapResponse

UUID's SOAP header (for MMC:Hub):
technicallessageld: 21ee8181-756-443d-a5ec-92779008502
comelationld: 14cca21a-f282-4387-00eb-8e 1533930849

MeasurementseriesNotification(XML)

SoapResponse(MMC hub)

MeasurementseriesNotification(XML)

SoapResponse)

MeasurementseriesAcknowledgement(XmL)

SoapResponse(MMC hub)

Rules for the dentifers:
1. Identifiers SOAP Header (for MMC Hub): the
technicalMessageldand the optional, but required for this
‘exchange, correlationd (for the exchange betweenmarket
participant and the hub);
2. Identifiers SOAP Body (for Business Document Header):
the MessagelD andthe CorrelationiD. The CorrelationiDin
the Business Document Header of the Notifiationis
optional. If filed, the consumer muststate this
CorrelationD i the reply (Acknowkedgement) to the
provider;
Identifiers messoge content: Measurement Series. mRID
correlates with Received MarketDocument. mRID (process
correlation between the series and the acknowedgement).

MeasurementseriesNotification

UUID's SOAP header (for MMC-Hub):
technicallessageld: 02e6bosb-3887-4685-5f 79-60620617a7
correlationid: 14cca21a-f282-4387-00eb-8e1533936843

UUID's SOAP Body (for Business Document Header):
MessagelD: 545e93ff-4150-4800-86 0 2789529518
CorrelationID: 5f5f3b60-difb-445e-52f 7-21bf28a10e3f

UUID's MeasurementSeriesNoification:
Measurement Series. mRID: 72d77e6a-20bb-482¢-0535-
a630187d4702

‘SoapResponse

UUID's SOAP header (for MMC-Hub):
technicalViessageld: 3eaac24e-0687-435f-8c14-7e4 204257859
comelationld: 14cca21a-f282-4387-00eb-8e 153393849

D

MeasurementseriesAcknowledgement

UUID's SOAP header (for MMC-Hub):
technicallMessageld: ff362220-c257-412d-8¢54-62803021684
correlationid: 14cca21a-f282-4387-00eb-8e153393¢849

UUID's SOAP Body (for Business Document Header):
MessagelD: 70c5ede2-b13f-d6e0-b3ec-7e8750138dc1

CorrelationID: 5fSf3b60-difb-445e-52f 7-21bf28a10e3f

UUID's MeasurementSeriesAcknowledgement:
Received_MarketDocument. mRID: 7277e6a-20bb-482-0535-
a630187d4702

Acknowledgement MarketDocument. mAID:
62000069-9754-4da1-8180-45bc702079bd

i
MeasurementseriesAcknowledgement(XML) |

SoapResponse)

D

‘SoapResponse

UUID's SOAP header (for MMC-Hub):
technicallessageld: bodScbe7-17fb-4SBe-b642-CIb68b820042
correlationid: 14cca21a-f282-4387-00eb-8e1533936843
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