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RFC 273.2 Dynamische profielen Fall-Backscenario’s en ProfielFractiefixatieMoment.
Request For Change versie 0.9

Invulling door indiener:  Emiel Zandvliet

Contact gegevens
	Referentienummer

	IC273-2

	Naam (werkgroep)

	B1-Vervolg Deel 1: Vraagstukken

	Telefoon
	06.54.27.44.46

	E-mail 
 
	Emiel.zandvliet@EDSN.nl
	Datum
	1 oktober 2021




Details (in te vullen door aanvrager RFC)
	Onderwerp

	Aanpassen van de Fall-backscenario’s en het Profielfixatiemoment, aspecten van de  dynamische profielen methodiek (IC273)

	Type

	[ X ] Processen
[    ] Functioneel + Technisch (bouw)
[    ] Architectuur
[    ] Procedure


	Betrekking op IC nr
	IC273 Bijlage B1: Resultaten B1 voor DA


	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
[X ] Nee


	Referentie/
Wijzigingsverzoek-nummer

	




	Naam change

	Aangepaste Fall-backscenario’s en aangepaste ProfielFractieFixatieMoment.

	Reden change

	Vanuit een van de marktpartijen (RNB) is er bezwaar gemaakt over aspecten van hetgeen in Resultaten B1 staat verwoord. Nadere afstemming (na ALV vaststelling op 14 juli) heeft geleid tot onderstaand inzicht en daaruit voortkomende wijzigingen.

Fall-backscenario’s: Complexiteitsreductie en corrigeren van de in ‘Resultaten B1’ beschreven onmogelijke/onwenselijke fall-backscenario’s die leiden tot onjuiste profielwaarden tussen 21:00 en 23:00 uur omdat er geen rekening is gehouden met de verschillende schakeltijden (avond/nacht) tussen categorieën en netgebieden. 

ProfielFractieFixatieMoment: Beschreven fixatieproces in Resulaten-B1 is niet juist geformuleerd en ook niet conform de intentie van werkgroep B1 in het vastgestelde document terecht gekomen. Met de Werkgroep B1-Vervolg is dan ook een nieuw proces voor het fixeren van de profielfracties uitgeschreven dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten (zo snel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk). Tevens is het nu verwoorde proces zowel bruikbaar voor de door B2 initieel uitgewerkte nieuwe campagne gebaseerd op mandaten als ook voor de parallel lopende RfC voor het aanleveren van de data middels de Leveranciersvariant.


	Voorgestelde oplossing
	Fall-backscenario’s: Nieuwe set van eenvoudige fall-backscenario’s die leiden tot correcte resultaten en geen categorieën met verschillende schakeltijden bij elkaar optellen. 

ProfielFractieFixatieMoment:  Nieuwe set van afspraken voor het zo snel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk fixeren  van de dynamische profielfracties. 


	Impact op welk document 
(MPM/DPM, SB, BRD, …)
	Document Resultaten B1, versie 0.8, datum 23-04-2021, vastgesteld door ALV NEDU op 14 juli 2021. 

	Paragraaf/
pagina
	Fall-backscenario’s: Hoofdstuk: Overwegingen pagina 8.

ProfielFractieFixatieMoment:  Hoofdstuk: Overwegingen pagina 15.


	Huidige tekst
	Tekst Fall-backscenario’s: Voor die eenheden waarvan de in de nieuwe steekproef benodigde aantallen relatief betrouwbaar zijn vastgesteld, kunnen de volgende stappen genomen worden om de representativiteit zo goed als mogelijk vast te houden, terwijl de fracties wel op metingen van deze allocatiepunten gebaseerd zijn. Voor andere eenheden, die vanuit schattingen gemaakt zijn, gaan we direct naar stap 2 & 3. 

Stap 1. Tot aan een halvering van het aantal allocatiepunten in de steekproef accepteren we een lagere zekerheidsmarge. Het zal dan gaan om een maximale afwijking van 14% van de gemiddelde schatting vanuit de steekproef ten opzicht van de populatie.

Stap 2. Indien er minder dan de helft van de aanbevolen aantallen gehaald worden, worden vanuit dezelfde vastgesteld afnametype en hetzelfde netgebied de allocatiepunten uit de overige twee eenheden toegevoegd. 

Stap 3. Indien de aantallen uit stap 1 en stap 2 nog steeds onvoldoende waarnemingen bevatten om de aanbevolen hoeveelheden te halen, worden voor dezelfde profielcategorie & vastgesteld afnametype alle (landelijk) beschikbare waarnemingen toegevoegd. Dit houdt dus in dat er voor elke profielcategorie/ vastgesteld afnametype combinatie ook landelijke profielfracties moeten worden opgesteld.

Deze drie stappen kunnen worden toegepast op alle witte cellen in de onderstaande tabel in de rijen steekproef (overgenomen uit het rapport van CQM). Stap 2 & 3 moeten worden toegepast op de gekleurde cellen uit Tabel 1; Tabel met steekproefgroottes, met invulling van onbetrouwbare velden op basis van nabijgelegen gebieden. 

Indien zich een (deels) landelijke storing voordoet waardoor er voor een aanzienlijk deel van het land geen meetreeksen beschikbaar zijn (en mogelijk ook geen afname en invoeding is), wordt in overleg tussen de BRP’s en RNB bepaald voor welk fallback alternatief er gekozen dient te worden. Het kan zijn dat dit een andere is dan welke in deze paragraaf is aangegeven.

Tekst ProfielFractieFixatieMoment:  De wens is dat de profielfracties voor dag D worden vastgesteld op dag D+1 (de eerstvolgende kalenderdag) en niet daarna meer worden gewijzigd. Dit gebeurt dus zodra er voldoende meetreeksen zijn om te voldoen aan de representativiteitseis/het aantal in Tabel 1; Tabel met steekproefgroottes, met invulling van onbetrouwbare velden op basis van nabijgelegen gebieden.

Mocht op dag D+1 er onvoldoende beschikbaarheid van de steekproef zijn (zie vraag 1) dan wordt het vooraf vastgesteld fallback gebruikt. 

Mocht de beschikbaarheid van de steekproef voldoende zijn op dag D+2 of een latere dag in de allocatieperiode, dan worden de profielfracties vastgesteld en niet meer gewijzigd. Vanuit de huidige P4 proces KPI’s verwachten we daarmee dat aan het einde van de eerste dag na realisatie 97% van de steekproef uitgelezen zal zijn, aan het einde van dag twee 99,91%, etc. 



	Gewenste tekst
	Tekst Fall-backscenario’s: Tekst in B1-Vervolg Deel 1: Vraagstukken, vrsie 0.85, datum 22 september 2021, vast te stellen in de NEDU ALV van 13 oktober of van 3 november.
Fall-backscenario op D+1 (voor 10:00 uur volgende dag)
[image: ]Indien op de volgende dag (D+1) voor 10:00 uur (rekeninghoudend met tijd voor berekenen en beschikbaar stellen) een hoeveelheid bruikbare meterdata per categorie/afnametype/netgebied wordt uitgelezen die de minimale steekproefomvang overstijgt, dan wordt het dynamisch profiel berekend en vastgesteld. In alle andere situaties wordt op D+1 het statische landelijke profiel gebruikt. 
Fall-backscenario op D+2 (na 10:00 uur volgende dag)
· Stap 0: Meer meterdata beschikbaar dan de minimale steekproefomvang.
Indien er meer meterdata  beschikbaar is dan de minimale steekproefomvang aangeeft, dan wordt het dynamische profiel voor deze categorie/afnametype/netgebied combinatie berekend en vastgesteld. Het vastgestelde profiel wijzigt niet meer. 
· Stap 1: Minder meterdata beschikbaar dan de minimale steekproefomvang..
indien  er minder meterdata beschikbaar is dan de minimale steekproefomvang aangeeft, dan wordt de meterdata van een vooraf bepaald reservenetgebied toegevoegd. Mocht hiermee de minimale steekproefomvang worden overstegen dan wordt het dynamische profiel berekend en vastgesteld. 
· Stap 2: Toevoegen reservenetgebied biedt geen soelaas.
Mocht het toevoegen van een reservenetgebied niet tot het overtreffen van de minimale steekproefomvang leiden, dan wordt terug gevallen op het landelijke dynamische profiel, waarin per categorie/afnametype alle netgebieden worden samengevoegd.
· In calamiteiten situatie (ontbreken van data) wordt teruggevallen op het landelijke statische profiel.
--------------------------------------------------
Tekst ProfielFractieFixatieMoment: Tekst opgenomen in document B1-Vervolg Deel 1: Vraagstukken.

[image: ]Om de fixatiemomenten juist te kiezen zijn de onderstaand uitgangspunten van belang:
  
· Uitgangspunt is een zo snel mogelijke fixatie van de dynamische profielen op basis van de data uit slimme meters die dagelijks wordt gecollecteerd. De doorlooptijd van het uitlezen door het CTS platform is hier bepalend alsmede de tussenstappen in berekening. Conclusie: De meterdata is pas op D+2 voor alle dynamische profielen voldoende beschikbaar. Voor enkele dynamische profielen – veelal de grotere netgebieden- zou het ook op D+1 al mogelijk kunnen zijn. (Rfc LeveranciersVariant: Marktrollen hebben afgesproken om data voor berekening tussen 2200 en 24:00 op D+1 aan te leveren).

Transparantie is essentieel bij het berekenen en verwerken van de profielen binnen de verschillende marktrollen. Indien op D+1 steeds een wisselend aantal meters met mandaten kunnen zijn uitgelezen, wordt het lastig om transparantie in het proces te brengen en (achteraf) te kunnen onderbouwen hoe profielen tot stand zijn gekomen. Mocht op D+1 de steekproef niet worden overtroffen dan wordt per definitie voorlopig het statische landelijke profiel toegewezen.

	Impact bij niet doorvoeren

	Het beschreven fall-backscenario in het document Resulaten-B1 leidt tot onjuiste dynamische profielen indien niet aan de minimale steekproefomvang kan worden voldaan. Deze onjuiste profielen hebben een negatieve impact op een correcte allocatie van de geprofileerde aansluitingen (vooral KV), hetgeen tegen de codes is.


	Gewenste oplosdatum

	Direct na acceptatie. Kan nu nog zonder vertraging en zonder extra impact/kosten in de realisatie worden meegenomen.




Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SSR-NEDU)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nvt

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	Nvt

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	nvt





Eindoordeel Change Authority, SR-NEDU, SSG
	
	

	SR NEDU-I
	Omdat RfC IC273.2 een change bevat voor T1, hoeft deze change niet langs de SR NEDU.

	CA-I
	De Change Authority keurt RfC IC273.2 Dynamische profielen: Fall-Backscenario’s en ProfielFractiefixatieMoment goed met daarbij de wijziging om de zinsnede "Navraag leert dat het eventueel aanpassen van de doorlooptijd van collecteren om extra investeringen vraagt en minstens om een jaar doorlooptijd.” te verwijderen.

	SR-NEDU-II
	Omdat RfC IC273.2 een change bevat voor T1, hoeft deze change niet langs de SR NEDU.

	SSG A2.0
	Goedgekeurd 1 oktober 2021




Gerelateerde documenten
	Nr
	Omschrijving
	Versie
	Datum
	Auteur

	1
	Resultaten B1 voor DA
	0.8
	23-04-2021
	T. Prins

	2
	20210922 B1-vervolg deel 1: Vraagstukken
	0.85
	22.09.2021
	E. Zandvliet

	3
	
	
	
	




Documentbeheer
	Versie
	Datum
	Wijzigingen

	0.2
	22-09-2021
	Conceptversie

	0.4
	27-09-2021
	Versie t.b.v. CA

	0.9
	30-09-2021
	Inclusief oordeel en voorgestelde wijzigingen van Change Authority (30 september). Versie t.b.v. SSG
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