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Contact gegevens
	Referentienummer

	RFC A2.0-3 Tranche 2 Optimalisatie controles allocatieberichten

	Naam (werkgroep)

	Business Services A2.0 Advisory Board
	Telefoon
	+31 6 34351410

	E-mail

	Marco.Leensen@TenneT.eu
	Datum
	13-04-2022



Details (in te vullen door aanvrager RFC)
	Onderwerp

	RFC A2.0-3 Tranche 2 Optimalisatie controles allocatieberichten

	Type

	[  ] Processen
[x] Functioneel 
[  ] Architectuur
[  ] Procedure

	Betrekking op IC nr
	Alle via de MMC HUB uit te wisselen berichten i.h.k.v. Allocatie 2.0 Tranche 2


	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
[x ] Nee


	Referentie/
Wijzigingsverzoek-nummer

	





	Naam change

	Optimalisatie controles allocatieberichten

	Reden change

	Om in Q3 2022 de eerste market-2-market testen te kunnen doen met het nieuwe allocatieberichtenverkeer wordt al hard gewerkt aan de implementatie van Tranche 2.
Een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden is het bouwen van de berichtcontroles in de systemen van TenneT m.b.t. de te ontvangen allocatieberichten.

Bij het ontwerp en bouw van deze controles is geconstateerd dat de huidige set aan beschreven controles verbeterd kan worden. Sommige controles dekken onvoldoende de lading, andere controles zijn overbodig en/of niet altijd is duidelijk genoeg beschreven wat er nu precies gecontroleerd zou moeten worden.

Voorbeelden hiervan zijn:
· Controle netbeheerder en netgebied
Er wordt gecontroleerd of een netgebied bij de LNB is geadministreerd (foutcode 777).
Er wordt gecontroleerd of de netbeheerder bekend en erkend is (foutcode 767).
Dit sluit niet uit dat beide controles positief zijn en dat het bericht toch afgewezen had moeten worden omdat de combinatie van netbeheer en netgebied niet correct is.
· Controle berichten individueel allocatiepunt
Bij de berichten m.b.t. de allocatiegegevens individueel allocatiepunt is er geen controle waarmee de LNB het bericht kan afwijzen. Hierin is niet voorzien omdat de BRP deze berichten ook niet kan afwijzen en deze controle binnen EDIne niet bestaat. De BRP moet in dit soort gevallen een herzieningsverzoek sturen, maar die mogelijkheid is er niet voor de LNB.
· Controle resolutie
Er zijn 2 verschillende controles waarmee de resolutie van de tijdserie wordt gecontroleerd (foutcodes 666 en 773). Controle 666 is overbodig.
· Controle volgorde posities
De controle waarmee wordt gecontroleerd of de tijdserie met positie “1” start en vervolgens met “1” oploopt heeft dezelfde code als in Tranche 1 (foutcode 676), maar de controle is uitgebreider beschreven dan bij de Tranche 1 berichten. Deze controle moet daarom gesplitst worden om ze gelijk te houden met die in de Tranche 1 berichten. De controles 672 en 673 zijn daarmee overbodig voor de allocatiegegevens berichten.
· Controle vastgesteld afnametype
Als er wordt gecontroleerd of het vastgesteld afnametype past bij de profielcategorie (foutcode 771), dan heeft het controleren op de aanwezigheid van het vastgesteld afnametype bij bepaalde profielcategorieën (foutcode 770) weinig toegevoegde waarde meer.
De hierboven genoemde controle op vastgesteld afnametype moet toegevoegd worden aan de controles voor het RCF/profielfracties bericht.
· Controle relatie profielcategorie en status profielfracties
Er ontbreekt een controle waarmee de relatie tussen de profielcategorie en status profielfracties wordt gecontroleerd.

Tevens is geconstateerd dat diverse ‘afhankelijkheden’ bij de functionele parameters aangescherpt moeten worden. Nu staat alleen “als … dan …” beschreven en dat moet worden “als … dan … anders …”.

Deze RFC heeft geen impact op de reeds vastgestelde set van Allocatie 2.0 Tranche 2 berichtdefinities en op de vulling van de Allocatie 2.0 Tranche 2 berichten!



	Voorgestelde oplossing
	De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

Paragraaf 3.4
Controles bericht “Notificatie allocatiegegevens individueel allocatiepunt”
	Controle
	Foutmelding
	Rol
	Code

	De EAN-code-18 van het netgebied is een valide EAN-code.
	EAN-code-18 is niet valide.
	BRP/LNB
	651

	De eerste positie in een tijdserie is ‘1’ en vervolgens per positie met 1 ophogend.
	Eerste positie begint niet met ‘1’ en/of tijdserie is niet met 1 ophogend.
	BRP/LNB
	676

	De posities binnen een tijdserie lopen op met een increment van ‘1’.
	Het increment van een tijdserie is geen ‘1’.
	BRP/LNB
	782

	De posities binnen een tijdserie worden op volgorde van laag naar hoog aangeleverd.
	De volgorde van de posities is onjuist.
	BRP/LNB
	672

	Elke positie in een tijdserie komt exact 1 keer voor in de betreffende tijdserie.
	Dubbele aanlevering van posities.
	BRP/LNB
	673

	Het volume heeft een correct aantal decimalen.
	Volume heeft een Oonjuist aantal decimalen.
	BRP/LNB
	776

	De EAN-code-18 van het netgebied of het allocatiepunt i.c.m. de netbeheerder, is actief en geadministreerd bij de landelijke netbeheerder.
	Het netgebied of het allocatiepunt i.c.m. de netbeheerder, komt niet voor in de administratie van de landelijke netbeheerder.
	LNB
	777

	Het allocatiegegevens bericht bevat alleen allocatiegegevens voor allocatiegroep TMT.
	Allocatiegroep is niet correct.
	LNB
	775

	De netbeheerder is bekend en erkend.
	De netbeheerder is niet bekend en erkend.
	LNB
	767




Paragraaf 3.5
Controles bericht “Notificatie geaggregeerde allocatiegegevens allocatiepunten”
	Controle
	Foutmelding
	Rol
	Code

	De resolutie past bij de productsoort.
	De resolutie past niet bij de productsoort.
	BRP/LNB
	666

	De eerste positie in een tijdserie is ‘1’ en vervolgens per positie met 1 ophogend.
	Eerste positie begint niet met ‘1’ en/of tijdserie is niet met 1 ophogend.
	BRP/LNB
	676

	De posities binnen een tijdserie lopen op met een increment van ‘1’.
	Het increment van een tijdserie is geen ‘1’.
	BRP/LNB
	782

	De posities binnen een tijdserie worden op volgorde van laag naar hoog aangeleverd.
	De volgorde van de posities is onjuist.
	BRP/LNB
	672

	Elke positie in een tijdserie komt exact 1 keer voor in de betreffende tijdserie.
	Dubbele aanlevering van posities.
	BRP/LNB
	673

	Het volume heeft een correct aantal decimalen.
	Volume heeft een Oonjuist aantal decimalen.
	BRP/LNB
	776

	De EAN-code-18 van het netgebied of het allocatiepunt i.c.m. de netbeheerder, is actief en geadministreerd bij de landelijke netbeheerder.
	Het netgebied of het allocatiepunt i.c.m. de netbeheerder, komt niet voor in de administratie van de landelijke netbeheerder.
	LNB
	777

	Een geaggregeerd allocatiegegevens PRF bericht bevat een vastgesteld afnametype bij de profielcategorieën E1A, E1B, E1C, E2A of E2B.
	Niet voor alle profielcategorieën E1A, E1B, E1C, E2A of E2B is een vastgesteld afnametype aangeleverd.
	BRP/LNB
	770

	De netbeheerder is bekend en erkend.
	De netbeheerder is niet bekend en erkend.
	LNB
	767



Paragraaf 3.6
[bookmark: _Hlk80890343]Controles bericht “Notificatie RestantvolumeCorrectieFactor en Profielfracties”
	Controle
	Foutmelding
	Rol
	Code

	De resolutie past bij de productsoort.
	De resolutie past niet bij de productsoort.
	BRP/LNB
	666

	De eerste positie in een tijdserie is ‘1’ en vervolgens per positie met 1 ophogend.
	Eerste positie begint niet met ‘1’ en/of tijdserie is niet met 1 ophogend.
	BRP/LNB
	676

	De posities binnen een tijdserie lopen op met een increment van ‘1’.
	Het increment van een tijdserie is geen ‘1’.
	BRP/LNB
	782

	De posities binnen een tijdserie worden op volgorde van laag naar hoog aangeleverd.
	De volgorde van de posities is onjuist.
	BRP/LNB
	672

	Elke positie in een tijdserie komt exact 1 keer voor in de betreffende tijdserie.
	Dubbele aanlevering van posities.
	BRP/LNB
	673

	De factor heeft een correct aantal decimalen.
	Factor heeft een Oonjuist aantal decimalen.
	BRP/LNB
	774

	De EAN-code-18 van het netgebied of het allocatiepunt i.c.m. de netbeheerder, is actief en geadministreerd bij de landelijke netbeheerder.
	Het netgebied of het allocatiepunt i.c.m. de netbeheerder, komt niet voor in de administratie van de landelijke netbeheerder.
	LNB
	777

	Het vastgesteld afnametype past bij de profielcategorie.
	Het vastgesteld afnametype past niet bij de profielcategorie.
	BRP/LNB
	771

	De status profielfracties past bij de profielcategorie.
	De status profielfracties past niet bij de profielcategorie.
	BRP/LNB
	781

	Het aantal tijdseries met profielfacties past bij de profielcategorie. komt overeen met het aantal unieke combinaties van profielcategorie/ energierichting/vastgesteld afnametype.
	Het aantal tijdseries met profielfacties past niet bij de profielcategorie. komt niet overeen met het aantal unieke combinaties van profielcategorie/ energierichting/vastgesteld afnametype.
	BRP/LNB
	779

	De netbeheerder is bekend en erkend.
	De netbeheerder is niet bekend en erkend.
	LNB
	767



Paragraaf 4.2
	Profielcategorie
	A
	1
	Aanduiding van de profielcategorie.

Alleen vVerplicht indien het een geaggregeerd allocatiegegevens bericht voor allocatiemethodegroep PRF bericht betreft.
Verplicht leeg indien het een geaggregeerd allocatiegegevens bericht voor allocatiegroep TMT, SMA, NVL of DIM betreft.

Zie bijlage F van de Attributenlijst[9] voor de toegestane waarden voor allocatiegroep PRF.
	E1A
E1B
E1C
E2A
E2B
E3A
E3B
E3C
E3D
E4A

	Vastgesteld afnametype
	1
	A
	Aanduiding of er sprake is van afname met invoeding of afname zonder invoeding.

Alleen vVerplicht indien het een tijdserie voor de geaggregeerd allocatiegegevens bericht voor allocatiemethodegroep PRF bericht en profielcategorie E1A, E1B, E1C, E2A of E2B betreft.
Verplicht leeg indien het een geaggregeerd allocatiegegevens bericht voor allocatiegroep TMT, SMA, NVL of DIM betreft.
Verplicht leeg indien het een tijdserie voor de profielcategorie E3A, E3B, E3C, E3D of E4A betreft.

Toegestane waarden voor profielcategorie E1A, E1B, E1C, E2A of E2B:
Afname met invoeding
Afname zonder invoeding
	










AMI
AZI

	Allocatieresultaat (voor cSMA)
	A
	1
	Aanduiding om, bij implementatie van cSMA, de allocatieresultaten SMA uit te kunnen splitsen in “gemeten” en “berekende’ volumes. 

Alleen verplicht indien het, na implementatie van cSMA, een geaggregeerd allocatiegegevens allocatiemethode SMA bericht betreft.

Toegestane waarden:
Gemeten
Berekend door netbeheerder
Verplicht leeg tot de implementatie van cSMA.
	






MSR
CBD



Paragraaf 4.3
	Energierichting
	A
	1
	Toegestane waarden (uit ebIX Code list[6]):
Afname
Invoeding

Alleen vVerplicht voor Profielfracties.
Verplicht leeg voor de RestantvolumeCorrectieFactor (RCF).
	
E17
E18

	Vastgesteld afnametype
	A
	1
	Aanduiding of er sprake is van afname met invoeding of afname zonder invoeding.

Alleen vVerplicht voor Profielfracties en indien het profielcategorie E1A, E1B, E1C, E2A of E2B betreft.
Verplicht leeg voor de RestantvolumeCorrectieFactor (RCF).
Verplicht leeg voor profielfracties indien het profielcategorie E3A, E3B, E3C, E3D of E4A betreft.

Toegestane waarden voor profielcategorie E1A, E1B, E1C, E2A of E2B:
Afname met invoeding
Afname zonder invoeding
	








AMI
AZI

	Status profielfracties
	A
	1
	Aanduiding of het een profielfractiereeks betreft die berekend is op basis van de werkwijze en rekenregels zoals vastgesteld voor de dynamische profielfractiebepaling of dat er wordt teruggevallen op het standaardprofiel of standaardprofielfracties.

Alleen vVerplicht voor Profielfracties.
Verplicht leeg voor de RestantvolumeCorrectieFactor (RCF).

Toegestane waarden voor profielcategorie E1A, E1B, E1C, E2A of E2B:
Dynamische profielfracties
Fallback dynamische profielfracties (referentie gebied)
Fallback dynamische profielfracties (landelijk)
Standaardprofielfracties

Toegestane waarden voor profielcategorie E3A, E3B, E3C, E3D of E4A:
Standaardprofielfracties
	








DYN
FBR
FBL
STD


STD





	Impact op welk document 
(MPM/DPM, SB, BRD, …)
	Business Service Uitwisselen allocatiegegevens elektriciteit v1.0

	Paragraaf/
pagina
	Zie “Voorgestelde oplossing”


	Huidige tekst
	Zie “Voorgestelde oplossing”


	Gewenste tekst

	Zie “Voorgestelde oplossing”


	Impact bij niet doorvoeren

	Bij het niet doorvoeren kan de LNB de berichten niet controleren conform de berichtcontroles zoals beschreven in de Business Service, maar zal evengoed alle hierboven beschreven controles gaan uitvoeren, maar dan afwijzen met code 999.


	Gewenste oplosdatum

	Gelijktijdig met de implementatie van Allocatie 2.0 Tranche 2.





Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SR-NEDU)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nee

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	N.v.t.

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	Ja



Eindoordeel Change Authority, SI, SSG
	A2.0 SI-intake
	Ter intake aangenomen; De RFC is ontstaan door voortschrijdend inzicht; The proof of the pudding is in the eating. In de SI is beoordeeld dat deze RFC nog makkelijk in de planning kan worden geabsorbeerd. De meeste decentrale partijen zijn nog niet begonnen met bouwen. Als deze RFC niet wordt geïmplementeerd dan krijg je voor dezelfde fout verschillende foutcodes terug en/of niet relevantie/overbodige foutcodes terug of geen foutcode terug. Door deze RFC te implementeren hoeven partijen ook minder te bouwen en wordt gestreefd naar efficiënt(schoon) bouwen. De RFC raakt alleen de allocatieberichten en niet de overige berichten. Directe impact op BRP en LNB-E. Indirect impact op RNB. 

	A2.0 CA-I
	De Change Authority stelt vast dat de RfC A2.0 Tranche 2 – Optimalisatie controles allocatieberichten aansluit bij de doelstellingen van het Programma Allocatie 2.0 (faciliteren verwante processen en vervangen Edine berichten meetdata GV door XML), maar niet in scope is van het Programma Allocatie 2.0.
De Change Authority stelt vast dat de RfC A2.0 Tranche 2 – Optimalisatie controles allocatieberichten enkel impact heeft op Tranche 2 en geen impact heeft op andere onderdelen van het Programma Allocatie 2.0 
De Change Authority keurt de RfC A2.0 Tranche 2 – Optimalisatie controles allocatieberichten goed

	A2.0 SI
	De A2.0 SI keurt de RFC A2.0-3 Tranche 2 goed, met de opmerking dat het van belang is kritisch te zijn op de intake van RFC’s gezien de doorlooptijd, aankomende recessen en geplande testen in januari. Doordat er meer partijen in de markt actief zijn, is het risico op vertraging groter. 

	A2.0 SSG
	DE SSG stelt de RFC vast.

	
	



Gerelateerde documenten
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