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	Naam change

	RFC 273.4 Parameters en kengetallen in MSP dynamische profielfractiereeksen

	[bookmark: _Hlk126051903]Reden change

	Aanleiding
In het huidige MSP staan initieel gedefinieerde parameters die de uitkomsten van de dynamische-profielen-berekening beïnvloeden. Deze parameters worden periodiek door het PlatformVerbruiksProfielen (PVP) geactualiseerd.

Probleem
Verschillende andere genoemde parameters, in essentie kengetallen, hebben geen invloed op de uitkomsten van de dynamische profielen berekening. Deze kennen een vaste waarden en zijn alleen noodzakelijk voor het valideren van de input data die in de berekening wordt meegenomen. Voorbeelden van deze kengetallen zijn: De maximale waarde van een profielfractie (0.01), de maximale afname van een 3 x 80a aansluiting (411019). Etc.

In de huidige MSP beschrijving is er in de bewoording geen onderscheid gemaakt tussen de parameters die het PVP periodiek kan/mag aanpassen en de parameters die kengetallen zijn met een vaste waarde. Deze RfC corrigeert deze onwenselijkheid.  

	Voorgestelde oplossing
	Het wijzigen van de betreffende teksten in het MSP-document

	Impact op welk document 
(MPM/DPM, BRS, MSP …)
	MSP Dynamische profielfractiereeksen

	
	

	Paragraaf/pagina
	Pagina 13 paragraaf: Stap 5. Anonimiseren van meet en stamdata 

	Huidige tekst
	Er is vastgesteld dat er een minimaal aantal allocatiepunten per combinatie van netgebied, profielcategorie en vastgesteld afnametype in de geanonimiseerde dataset noodzakelijk is. Dit periodiek door het PVP worden geactualiseerd (Instelbare parameter).


	Gewenste tekst
	Er is vastgesteld dat er minimaal tiendrie allocatiepunten per combinatie van netgebied, profielcategorie en vastgesteld afnametype in de geanonimiseerde dataset noodzakelijk is [Bijlage 2 RFC IC273 - Procesbeschrijvingen (ALV NEDU 20211013-007.2.3)].

	
	

	Paragraaf/pagina
	Pagina 13 paragraaf: controles

	Huidige tekst
	· De som van het SJA Normaal en het SJA Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan een instelbare parameter (vooralsnog 411019: maximale SJA waarde in C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80A).


	Gewenste tekst
	· De som van het SJA Normaal en het SJA Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan 411019 (zijnde de maximale SJA waarde in het C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80A).


	
	

	Paragraaf/pagina
	Pagine 14 paragraaf bovenaan de pagina

	Huidige tekst
	· De som van het SJI Normaal en het SJI Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan een instelbare parameter (vooralsnog 411019: maximale SJA waarde in C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80A). 
· het aantal allocatiepunten voldoet aan het door de PVP vastgestelde minimaal aantal allocatiepunten per netgebied-profielcategorie en vastgesteld afnametype.


	Gewenste tekst
	· De som van het SJI Normaal en het SJI Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan 411019, (zijnde de maximale SJA waarde in het C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80A). 
· het aantal allocatiepunten voldoet aan het vastgestelde minimale aantal allocatiepunten per netgebied-profielcategorie en vastgesteld afnametype, zijnde drie [Bijlage 2 RFC IC273 - Procesbeschrijvingen (ALV NEDU 20211013-007.2.3)].

	
	

	Paragraaf/pagina
	Pagina 19 paragraaf: bovenaan de pagina

	Huidige tekst
	· Het aantal allocatiepunten per netgebied, profielcategorie en vastgesteld afnametype is groter dan het PVP eventueel heeft vastgesteld (parameter)

	Gewenste tekst
	· Het aantal allocatiepunten per netgebied, profielcategorie en vastgesteld afnametype is minimaal tiendrie.

	
	

	Paragraaf/pagina
	Pagina 19 paragraaf: Totaal volume afname en Totaal volume invoeding

	Huidige tekst
	· Het Totaal volume afname (per onbalansverrekeningsperiode) gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan een instelbare parameter (vooralsnog 20 kWh).
· Het Totaal volume invoeding (per onbalansverrekeningsperiode) gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan een instelbare parameter (vooralsnog 20 kWh).


	Gewenste tekst
	· Het Totaal volume afname (per onbalansverrekeningsperiode) gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan 20 kWh.
· Het Totaal volume invoeding (per onbalansverrekeningsperiode) gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan 20 kWh.


	
	

	Paragraaf/pagina
	Pagina 19 paragraaf: Totaal SJA Normaal, Totaal SJA Laag, Totaal SJI Normaal en Totaal SJI Laag

	Huidige tekst
	· Het Totaal SJA Normaal gesommeerd met het Totaal SJA Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan een instelbare parameter (vooralsnog 411019: maximale SJA waarde in C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80).
· Het Totaal SJI Normaal gesommeerd met het Totaal SJI Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan een instelbare parameter (vooralsnog 411019: maximale SJA waarde in C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80).


	Gewenste tekst
	· Het Totaal SJA Normaal gesommeerd met het Totaal SJA Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan 411019, (zijnde de maximale SJA waarde in het C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80).
· Het Totaal SJI Normaal gesommeerd met het Totaal SJI Laag gedeeld door het aantal allocatiepunten is kleiner dan of gelijk aan 411019, (zijnde de maximale SJA waarde in het C-AR op basis van een fysieke capaciteit van 3*80).

	Paragraaf/pagina
	Pagina 24 paragraaf: Controles

	Huidige tekst
	· Zijn alle dynamische profielfracties kleiner dan of gelijk aan dan een instelbare parameter (vooralsnog 0,01)?


	Gewenste tekst
	· Zijn alle dynamische profielfracties kleiner dan of gelijk aan 0,01


	
	

	Paragraaf/pagina
	Pagina 29 paragraaf 7.2: Stap 3: Calamiteitensituaties

	Huidige tekst
	· Er per netgebied meer dan x dynamische profielfractiereeksen gebaseerd zijn op de standaard profielen (x is een parameter, die regelmatig door de PVP wordt bijgesteld indien wenselijk).


	Gewenste tekst
	· Er minimaal 1 dynamische profielfractiereeks gebaseerd is op een standaardprofiel. 


	
	

	Impact bij niet doorvoeren
	Alle marktrollen:
· Geen impact op de bouw- en testactiviteiten.
· Verschaft duidelijkheid over parameters en voor datavalidatie gebruikte kengetallen..

	Gewenste oplosdatum
	z.s.m.




Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SI)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nee

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	NVT

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	Ja



Eindoordeel SI MFF BAS, Change Authority, SSG A2.0
	SI MFF BAS intake
	31-3
	De SI MFF BAS heeft de RFC ter intake aangenomen

	CA
	6-4
	De CA heeft de RfC goedgekeurd.

	SI MFF BAS
	
	

	SSG A2.0
	14-4
	De SSG A2.0 stelt de RFC vast.
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