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Contact gegevens
	Referentienummer

	TR2021.8 + bijlage

	Naam (werkgroep)

	B. Mantel
	Versienummer
	1.0 

	E-mail 
 
	Bob.Mantel@tennet.eu
	Datum
	10 maart 2022



Details (in te vullen door aanvrager RFC)
	Onderwerp

	Twee aanvullende richtlijnen Webservice Guide MMC-HUB

	Type

	[   ] Processen
[ x] Functioneel + Technisch (bouw)
[   ] Architectuur
[ x] Procedure

	Betrekking op IC/Release nr
	Tranche 1 Allocatie 2.0  TR2021

	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
[ x] Nee

	Referentie/
Wijzigingsverzoek-nummer

	




	Naam change

	Twee aanvullende richtlijnen Webservice Guide MMC-HUB

	Reden change

	De performance van de MMC-HUB is in staat de piekload van de maand- en dagberichten te verwerken en af te leveren bij haar gebruikers. Dit zijn 300.000 berichten per uur. Het verbeteren van de robuustheid van de MMC-HUB is een voortdurend proces. Het is echter gebleken dat de partijen in scope (specifiek: diegene die via het Pull-mechanisme met de MMC-hub verbonden zijn) hun implementatie met de MMC-hub moeten controleren en mogelijk wijzigingen moeten aanbrengen om het reguliere marktproces niet te verstoren. In de reeds bestaande TenneT Web Services guide is dit onvoldoende beschreven.
Ter achtergrond en context eerst wat meer uitleg over het Pull-mechanisme:
Het pull mechanisme werkt in 2 stappen: 
· Haal eerst een lijst (d.m.v. LIST request) op met berichten die klaar staan. Op de LIST-response staan alle IDs van alle berichten die voor je klaar staan (of het er nu 0, 1, 10 of 1000 zijn).
· Vervolgens kan je met get-requests de berichten op twee manieren ophalen: of sequentieel of in gelimiteerde mate parallel, beiden in hoog tempo, hoe snel is mede afhankelijk van ieders eigen IT systeem en IT implementatie. 

De MMC-hub kan o.b.v. de performance uitkomsten die TenneT zelf uitvoert op deze wijze duizenden berichten per minuut afleveren en de totale verwachte piekload belasting afhandelen.

Meer informatie is te vinden in bijgevoegde PowerPoint  ‘A2.0_T1_Toelichting op RFC_TR2021.8’ die op 11 Februari is toegelicht in de SR NEDU.

In scope van deze RFC zijn alleen marktrollen die gebruik maken van pull-mechanisme. Onderstaande voorgestelde oplossing geeft tevens zo goed mogelijk invulling aan het verzoek van een aantal marktpartijen om te onderzoeken of TenneT op de korte termijn het volgende kan faciliteren:

Must have:
1. Maximaal 2x per minuut een LIST-request doen waarbij er onderscheid gemaakt kan worden in de gewenste contenttypes en het maximaal aantal ID’s dat in de LIST teruggegeven dient te worden.

Should have:
2. Toestaan van parallelle GET-verzoeken om berichten via het pul-mechanisme zo snel mogelijk op te halen.



	Voorgestelde oplossing
	Het basisbeginsel Fair use van de MMC-hub stond centraal bij de voorgestelde twee aanvullende richtlijnen zoals benoemd in deze RFC TR2021.8. Immers, alle marktpartijen dienen gelijktijdig en op een snelle wijze gebruik te kunnen maken van de MMC-hub. De MMC-hub is een Hub voor alle marktpartijen en de algehele performance wordt bepaald door alle gelijktijdige verzoeken en berichten die uitgewisseld worden met elkaar. 

Middels deze RFC wordt voorgesteld om in de TenneT Web Services guide een tweetal aanvullende richtlijnen op te nemen om te voorkomen dat de performance van de MMC-HUB negatief beïnvloed wordt. De voorgestelde oplossing betreft:

Must have change:
· Pull-frequentie: 
· Niet vaker dan 2x per minuut pollen voor het opvragen van de lijst (LIST) van berichten die klaar staan bij de MMC-hub. 
Bij het opvragen van de LIST is het mogelijk om (conform must have marktwensen):
· Op contenttype(s) te listen 
· Het aantal max results zelf te limiteren
· De gewenste lijst-volgorde aan te geven, bijvoorbeeld: oudste eerst in de list (dus: op volgorde van tijd, van oud naar nieuw)
Bovenstaande zaken zijn mogelijk zodra gebruikt gemaakt wordt van de Measurement& Allocations WDSL versie v2.1 die recentelijk gepubliceerd is op MyTenneT. De bijbehorende Measurement&Allocations technical guide is hierop ook aangepast (was versie 1.4, nu versie 1.6).

Should have change:
Wijze van ophalen van de berichten (GET. Twee mogelijkheden: 
· De lijst van berichten sequentieel ophalen. 
· Let wel: iedereen mag met haar eigen IT-systeem zo snel mogelijk en direct achter elkaar sequentieel ‘GETten’ richting de MMChub, zonder pauzes. 
· De lijst van berichten parallel ophalen
Let wel: Er mogen maximaal 2 parallelle GET-verzoeken tegelijkertijd worden gedaan. Ratio voor bovenstaande oplossingen:
Pull frequentie: TenneT zag de performance onderuit gaan toen TenneT zelf qua pull-frequentie zo vaak als mogelijk per minuut een LIST-request deed. In dat geval is de hub overbodig vaak bezig lijsten samen te stellen en niet bezig met afleveren van berichten, de primaire functie.  
Berichten parallel ophalen: De algehele performance loopt momenteel meer dan gewenst terug als er 5 of meer parallelle GET verzoeken op exact hetzelfde moment worden gedaan. TenneT gaat dit verder onderzoeken om daar nog verbeteringen in te behalen in de loop van het jaar. 

Deze aanpassingen moeten partijen bij voorkeur voor 10 maart 2022 (na Go Live door ALV NEDU geldt een periode van freeze) hebben doorgevoerd. Indien een partij na live-gang deze RFC niet heeft doorgevoerd en een individuele partij verstoord daardoor de optimale werking van de hub dan kan TenneT de partij als er sprake is van een noodgeval, blokkeren op de hub totdat de betreffende partij de problemen heeft opgelost, zie verdere informatie onder het kopje ‘Impact bij niet doorvoeren’

	Impact op welk document 
(MPM/DPM, BRS, MSP …)
	TenneT Web Services guide

	Paragraaf/
pagina
	N.n.t.b.

	Huidige tekst
	Geen 

	Gewenste tekst
	1. Pull-frequentie: 
· Niet vaker dan 2x per minuut pollen voor het opvragen van de lijst (LIST) van berichten die klaar staan bij de MMC-hub. 
2. Wijze van ophalen van de berichten (GET). Twee mogelijkheden: 
· De lijst van berichten sequentieel ophalen. 
· Let wel: iedereen mag met haar eigen IT-systeem zo snel mogelijk en direct achter elkaar ‘GETten’ richting de MMChub, zonder pauzes.
· De lijst van berichten parallel ophalen
· Let wel: Er mogen maximaal 2 parallelle GET-verzoeken tegelijkertijd worden gedaan.

	Impact bij niet doorvoeren

	Noodmaatregel ter bescherming van de markt (reeds bestaand proces)
Alleen als de hub onderuit dreigt getrokken te worden of net onderuit getrokken is door 1 partij die (onbedoeld) iets doet waardoor het totale berichten verkeer over de hub gevaar loopt, houdt TenneT zich het recht voor die partij tijdelijk van de hub te weren door autorisatie tijdelijk in te trekken. 
We treden dan direct in contact om samen de oorzaak op te sporen en deze te herstellen zodat die partij ook zo snel mogelijk weer kan deel nemen aan het marktverkeer. 
Deze maatregel zullen we niet snel nemen maar is dan in het belang van de markt als geheel.


	Gewenste oplosdatum

	10 maart 2022






Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SR-NEDU)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nee, TenneT heeft een workaround. 

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	Ja

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	Ja





Beoordeling gremia A2.0 (In te vullen door secretaris)
	Versie*
	Gremium
	Datum
	Oordeel

	0.2
	SR NEDU I
	11-2
	In de SR NEDU is de werking van maximaal 2x per minuut pollen toegelicht met een toelichting door TenneT (zie bijlage). Vooraf aan de intake van onderliggende RFC is op onjuiste aannames het beeld ontstaan bij sommige partijen dat dit per bericht is. In de bijlage is toegelicht dat de pullende marktpartijen 2500 berichten per minuut pullen. Dus als er alleen 2500 berichten van pull partij Y klaar staan dan kan de betreffende partij deze in 1 minuut binnen halen. Afgesproken is dat BRP-vertegenwoordiger en de MV-vertegenwoordiger dit zullen toelichten in hun achterban. Met het voorbehoud dat de RFC verduidelijkt wordt, de bijlage (presentatie) wordt toegevoegd en de RFC wordt toegelicht in achterban van BRP en MV is de intake aangenomen door de SR NEDU. 

	0.4
	CA
	16-02
	De Change Authority stelt vast dat de RfC TR2021.8 aansluit bij de doelstellingen van het Programma Allocatie 2.0 (faciliteren verwante processen en vervangen Edine berichten meetdata GV door XML), maar niet in scope is van het Programma Allocatie 2.0.
De Change Authority stelt vast dat de RfC RfC TR2021.8 enkel impact heeft op Tranche 2 en geen impact heeft op andere onderdelen van het Programma Allocatie 2.0 
De Change Authority keurt de RfC TR2021.8 goed

	0.6
	SR NEDU II
	
	De SR NEDU keurt de RFC goed waarbij de aanvulling is gedaan met een must have oplossing en een should have oplossing. De must have is gehonoreerd. De should have is alleen mogelijk met maximaal 2 parallelle verzoeken.

	0.9
	SSG
	
	De SSG keurt de RFC TR2021.8 Aanvullende requirements technical guide onder voorbehoud goed. Voorbehoud is beschreven bij AP190. De SSG neemt het besluit van de SR NEDU II over. 

	0.99
	ALV 
	
	Vastgesteld




Gerelateerde documenten
	Nr
	Omschrijving
	Versie
	Datum
	Auteur

	1
	TenneT Web Services guide
	3.4
	28-6-2021
	TenneT

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	




Documentbeheer
	Versie
	Datum
	Wijzigingen

	0.1
	4-2-2022
	Basis ingevuld

	0.2 
	7-2-2022
	RFC ingevuld

	0.21
	7-2-2022
	Kleine aanvullingen

	0.4
	11-2-2022
	Behandeling in SR NEDU

	0.6
	16-02-2022
	Behandeling CA, SR NEDU II & SSG

	0.99
	23-01-2022
	Ter vaststelling ALV NEDU

	1.0
	09-03-2022
	Vastgesteld ALV NEDU
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