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[  ] Procedure
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	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
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	Referentie/
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	Naam change

	RFC 249.1  Splitsen verbruiken bij PV-Switch

	Reden change

	· In de huidige GV processen hoeft een MV bij een PV-Switch en de wijziging van allocatiemethode geen gesplitste verbruiken aan te leveren aan de netbeheerder[footnoteRef:1]. [1:  Dit is wel verplicht bij bijvoorbeeld een inhuizing, uithuizing en leverancierswitch.] 

· In 2018 is daarom een concept issue IC239  “Splitsen E65 bericht bij PV switch als bij wijziging allocatiemethode” opgesteld om dit splitsen van verbruiken ook bij PV-Switches en wijzigingen van allocatiemethode te verplichten.
· IC239 is op 31-1-2020 gesloten, omdat de voorgestelde wijzigingen meegenomen zouden worden in Allocatie 2.0.
· Deze wijzigingen zijn deels meegenomen in het codewijzingsvoorstel behorend bij IC248 en IC249, namelijk in Iceg 6.2.2.6.
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· In de “BRS Meetgegevens en reclamatie meetgegevens” is de Use Cases A20.002, A20.003, A20.022 en A20.035 ook beschreven dat de verbruiken per PV/LV-combinatie (dus “geknipt”) door de MV moeten worden opgeleverd aan de NB en de PV.
· Er is echter niet ondubbelzinnig vastgelegd in het codewijzigingsvoorstel dat ook bij een PV-switch de verbruiken geknipt moeten worden. Er is namelijk vergeten ook Iceg 6.1.1.1 aan te passen, waarin nu PV-switch uitgesloten wordt voor het vaststellen van een meterstand en een verbruik. Verder is een noodzakelijke aanpassing van de MSP-R niet benoemd.


	Voorgestelde oplossing
	Bij implementatie van TR2021 (XML GV Meetdataberichten) zal de MV ook bij een PV switch een gesplitst verbruik aanleveren aan de NB.

Hiertoe zal ook Iceg voor de duidelijkheid als volgt aangepast moeten worden om de PV-switch (Iceg 4.5) in te sluiten in 6.1.1.1. en 6.1.1.4.

6.1.1.1 De meetverantwoordelijke stelt voor mutatieprocessen en voor de plaatsing, wijziging of wegname van grootverbruikmeetinrichtingen, zoals bedoeld in paragrafen 4.1 tot en met 4.4, 4.6 tot en met 4.8 en 4.10 tot en met 4.12, overeenkomstig 6.2 voor elektriciteitsaansluitingen en 6.4 voor gasaansluitingen, gevalideerde meterstand vast voor grootverbruikaansluitingen, die niet behoren tot de categorieën zoals genoemd in 6.1.1.2.

6.1.1.4
De netbeheerder stelt namens de meetverantwoordelijke een verbruik vast, indien de netbeheerder voor de mutatieprocessen als bedoeld in de paragrafen 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.11 en 4.12 de tiende werkdag van de maand volgend op de mutatiedatum geen vastgestelde meterstand en verbruik heeft ontvangen.



De volgende documenten hoeven niet aangepast te worden:
· De BRS Meetgegevens en reclamaties GV beschrijft reeds dat de verbruiken per PV/LV combinatie opgeleverd moeten worden.
· Het nieuwe bericht VolumeSeries is geschikt om geknipte verbruiken bij een PV-switch te communiceren.


	Impact op welk document 
(MPM/DPM, SB, BRD, …)
	· Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
· MSP-Retailprocessen


	Paragraaf/
pagina
	Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
· Paragraaf 3.3


MSP-R
· 3.5 Toevoegen teksten bij PV-switch dat de MV een meterstand en verbruiken vaststelt


	Huidige tekst
	Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
· Controle bij foutcode 713: De periode waarop het bericht betrekking heeft, overlapt niet met de datum van een LV-switch, een PV-switch,  een inhuizing, een uithuizing en/of een einde levering.

MSP-R
· Zie Bijlage B


	Gewenste tekst
	Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
· Controle bij foutcode 713: De periode waarop het bericht betrekking heeft, overlapt niet met de datum van een LV-switch, een PV-switch, een inhuizing, een uithuizing en/of een einde levering.

MSP-R
· Zie Bijlage B


	Impact bij niet doorvoeren

	· Onduidelijkheid bij de MV-ers moeten of ze bij een PV-switch wel of geen verbruik moeten knippen  richting de RNB.
· Verwarring/discussies bij settlement GV wat het “echte” verbruik is.


	Gewenste oplosdatum

	RFC aanbieden ALV 20-1-2021
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BIJLAGE A – Beschrijving impact op de verschillende marktrollen

Inleiding & scope
De impact van deze RfC is enkel beschreven m.b.t. periodieke meetdata (verbruiken met eventueel meterstanden) zonder kwartierwaarden, omdat:
· De leverancier nu geen kwartierwaarden (Edine-bericht E66) ontvangt en na implementatie van IC249 sowieso ook niet.
· De programmaverantwoordelijke nu geen kwartierwaarden (Edine-bericht E66) van de meetverantwoordelijke krijgt en na implementatie van IC249 wel (XML-bericht “tijdseries”). Dat staat los van de inhoud van deze RfC249.1, want is sowieso onderdeel van IC249.

Verbruiken (as-is)
Verbruiken (zonder kwartierwaarden) ten behoeve van de facturatie worden nu via een Edine-bericht E65 door de meetverantwoordelijke naar de netbeheerder gestuurd. De netbeheerder stuurt o.b.v. dit Edine-bericht E65 een XML-bericht “Meterstanden en verbruiken” naar de leverancier. In onderstaande tabel is dit globaal weergegeven.

	Marktrol
	Activiteiten

	Meetverantwoordelijke
	· Stelt verbruiken vast.
· Knipt verbruiken bij o.a. LV-switches en verhuizingen o.b.v. stamberichten uit het C-AR.
· Levert verbruiken (+ meterstanden) aan de NB aan via een Edine-bericht E65.

	Netbeheerder
	· Ontvangt het Edine-bericht E65.
· Levert o.b.v. het Edine-bericht E65 verbruiken (+ meterstanden) aan de LV aan via een XML-bericht “Meterstanden en verbruiken” (MeterReadingExchange). Door de MV geknipte verbruiken worden 1-op-1 doorgegeven.

	Leverancier
	· Ontvangt XML-bericht “Meterstanden en verbruiken” (MeterReadingExchange).
· Factureert de verbruiken richting de eindklant.



Verbruiken (to-be na implementatie IC249, incl. RfC249.1)
Verbruiken (zonder kwartierwaarden) ten behoeve van de facturatie worden via het nieuwe XML-bericht “Volumes en meterstanden” door de meetverantwoordelijke naar de netbeheerder gestuurd. De netbeheerder stuurt o.b.v. dit nieuwe XML-bericht “Volumes en meterstanden” het bestaande  XML-bericht “Meterstanden en verbruiken” naar de leverancier. 
Verbruiken (zonder kwartierwaarden) m.b.t. allocatiepunten met allocatiemethode TMT worden via een XML-bericht Volumes en meterstanden door de meetverantwoordelijke naar de programmaverantwoordelijke gestuurd.

In onderstaande tabel is dit globaal weergegeven:
· In blauw zijn de wijzigingen t.o.v. de huidige situatie na implementatie van IC249 weergegeven.
· In rood zijn de wijzigingen t.o.v. de huidige situatie waar de verduidelijkingen in de documentatie (Iceg en MSP-R) a.g.v. RfC249.1 betrekking op hebben, weergegeven.

	Marktrol
	Activiteiten

	Meetverantwoordelijke
	· Stelt verbruiken vast.
· Knipt verbruiken bij o.a. LV-switches, PV-switches en verhuizingen o.b.v. stamberichten uit het C-AR.
· Levert verbruiken (+ meterstanden) aan de NB aan via een XML-bericht “Volumes en meterstanden”.
· Levert verbruiken (+ meterstanden) aan de PV aan via een XML-bericht “Volumes en meterstanden” (alleen allocatiemethode TMT).

	Netbeheerder
	· Ontvangt het XML-bericht “Volumes en meterstanden”.
· Levert o.b.v. het XML-bericht verbruiken (en meterstanden) aan de LV aan via een XML-bericht “Meterstanden en verbruiken” (MeterReadingExchange). Door de MV geknipte verbruiken worden 1-op-1 doorgegeven. Een geknipt verbruiksbericht van de MV vanwege een PV-switch zal dus ook leiden tot geknipte verbruiken in deze berichten naar de LV.

	Leverancier
	· Ontvangt XML-bericht “Meterstanden en verbruiken” (MeterReadingExchange). In geval van een PV-switch zal de LV dus meerdere berichten ontvangen met daarin de geknipte verbruiken per periode waarin een PV geregistreerd was.
· Factureert de verbruiken richting de eindklant.

	Programmaverantwoordelijke
	· Ontvangt het XML-bericht “Volumes en meterstanden” (alleen allocatiemethode TMT) voor periodes waarin deze programmaverantwoordelijke geregistreerd is op een allocatiepunt met allocatiemethode TMT.





BIJLAGE B – Wijzigingen MSP-R

2.2.3	Grootverbruik
Meetverantwoordelijke:
1. Meetverantwoordelijke bepaalt stand en verbruik bij mutatie: De stand en het verbruik bij een leveranciersswitch, inhuizing, uithuizing, PV-switch en einde levering tot en vanaf de mutatiedatum worden bepaald door de meetverantwoordelijke.

3.6	Individuele PV-switch KV en GV
[Nieuw plaatjes ter vervanging van bestaande figuren. Het plaatje met de tijdslijnen van een individuele PV-switch KV wordt niet vervangen]
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of per maand;
f. indien van toepassing de hoeveelheid met het net uitgewisselde blindenergie.

En verstrekt de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder en aan de programmaverantwoordelijke die
actief is op het allocatiepunt op de maand of het deel van de maand waarop de meetgegevens betrekking
hebben, de volgende gegevens per allocatiepunt:

g. de (gecorrigeerde) hoeveelheid met het net uitgewisselde energie per richting, onderscheiden naar
normaaluren en laaguren, waarbij in geval van een meetinrichting met één telwerk deze beide hoe-
veelheden worden bepaald op basis van de waarden per onbalansverrekeningsperiode;

h. Per leveringsrichting, per kalenderdag, per onbalansverrekeningsperiode:
1° de (gecorrigeerde) hoeveelheid met het net uitgewisselde energie
2°  de herkomstindicatie, validatiestatus en indien van toepassing een reparatiemethodiek voor elk
onder 1° genoemde waarde.

Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats witerhjk-de-tiende-werkdag van-de-masnd-nademaand
waarep-de-meetgegevensbetrekkingheeften overeenkomstig hetgeen daaromtrent in paragraaf 13.5

van de Netcode elektriciteit is bepaald, waarbij voor ‘erkendepregrammaverantwoordelijkeBRP’ indien
daar van toepassing ook ‘meetverantwoordelijke’ gelezen kan worden.
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