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RFC249.7 Koppelingspunt distributienetten GAS en G2C aansluitingen
Request For Change versie 1.0

Invulling door indiener:  Peter van der Windt

Contact gegevens
	Referentienummer

	RFC249.7

	Naam (werkgroep)

	MV’ers en RNB’ers
	Telefoon
	088-8963058

	E-mail 
 
	Peter.vanderwindt@stedin.net
	Datum
	14-1-2022




Details (in te vullen door aanvrager RFC)
	Onderwerp

	Aanpassing:
· BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV v4.0
· Business service Uitwisselen Volumes en meterstanden v3.0
· Business service Uitwisselen meetgegevens tijdseries v5.0

t.b.v. berichtenverkeer koppelingspunt distributienetten gas en G2C aansluitingen.

	Type

	[x] Processen
[x] Functioneel 
[  ] Architectuur
[  ] Procedure

	Betrekking op IC nr
	IC249

	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
[X] Nee

	Referentie/
Wijzigingsverzoek-nummer

	




	Naam change

	RFC249.7 Koppelingspunt distributienetten gas en G2C aansluitingen

	Reden change

	Inleiding
Als onderdeel van IC249 zijn er vanuit de werkgroep C1, twee Use Cases geschreven voor product het GAS die betrekking hebben op het aanleveren van maandverbruiken van koppelingspunten:
· UC A20.009 - Periodiek verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan RNB
· UC A20.031 - Maandelijks verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan LNB.

Probleem
Tijdens het implementatietraject(bouw) bij de meetverantwoordelijken is het volgende geconstateerd naar aanleiding van UC A20.009:
1- Met betrekking tot koppelingspunten van distributienetten gas is in deze use case geen rekening gehouden met de aanlevering van de benodigde maandpiek, die door de regionale netbeheerders wel verwacht. 
2- Op basis van enkel maandvolumes zijn de regionale netbeheerders ten behoeve van het onderlinge facturatieproces m.b.t. deze koppelingspunten, niet in staat zijn om per uur de juiste calorische waarden te berekenen en te kunnen factureren op basis van een maandpiek inclusief de bijbehorende calorische waarde.

Verder is het volgende probleem geconstateerd naar aanleiding van UC A20.006 en het bijbehorende bericht Volumes en meterstanden voor geprofileerde gasaansluitingen:
1- Er is ten onrechte een verplichting voor het aanleveren van de maandpiek                 gas in de business service beschreven, die bij geprofileerde gasaansluitingen niet gemeten wordt en dus ook niet aangeleverd kan worden.


	Voorgestelde oplossing
	Op basis hiervan heeft er overleg plaatsgevonden tussen enkele meetverantwoordelijken en de regionale netbeheerders. Het gezamenlijke voorstel is de volgende oplossing:

1- UC A20.009 - Periodiek verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan RNB inclusief 4.5.10 Class diagram A20.009 - Periodiek verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan RNB te vervangen door de inhoud van UC A20.031. Hierbij word de term LNB vervangen door de RNB’s.

2- UC A20.031 - Maandelijks verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan LNB tekstueel wijzigen.

3- De verplichting om de aanlevering van Piekbelasting gas (alleen voor netbeheerder) te wijzigen naar optioneel.


	Impact op welk document 
(MPM/DPM, SB, BRD, …)
	BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV v4.0
Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden v3.0
Business Service Uitwisselen meetgegevens tijdseries v5.0


	Paragraaf/
pagina
	- BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV v4.0, paragraaf 4.2.9, 4.4.1,   
  4.5.10 en 4.5.14
- Business service Uitwisselen Volumes en meterstanden v3.0, paragraaf 1.4, 4.1
- Business service Uitwisselen meetgegevens tijdseries v5.0 paragraaf 4.1.2



	Huidige tekst
	BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV v4.0

UC A20.009 - Periodiek verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan RNB
Gehele tekst.

UC A20.031 - Maandelijks verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan LNB
Dit is het proces van de meetverantwoordelijke waarbij over één gasmaand de (gecorrigeerde) meetgegevens worden aangeleverd van een aansluiting gas aan de landelijke netbeheerder tot uiterlijk 07:00 uur van de vierde werkdag na de desbetreffende gasmaand. 

Business service Uitwisselen Meetgegevens Tijdseries v5.0

4.1.2 Toelichting op gebruik van Sink en Source bij koppelingspunt van distributienetten gas
Bij een koppelingspunt van distributienetten gas onderkennen we ook een Source netgebied en een Sink netgebied, maar een koppelingspunt van distributienetten gas kent maar één energierichting. Als de energie stroomt van Source naar Sink dan wordt het bericht verstuurd dat hoort bij het koppelingspunt met de energierichting “Afname”. Als de energie stroomt van Sink naar Source dan wordt het bericht verstuurd dat hoort bij het koppelingspunt met de energierichting “Invoeding”. Het bericht voor een koppelingspunt van distributienetten gas wordt door de meetverantwoordelijke naar de landelijke netbeheerder gestuurd.


	Gewenste tekst


	BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV v4.0

UC A20.009 - Periodiek verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan RNB
De bestaande use case A20.031 vervangt de bestaande inhoud van use case A20.009. Hierbij wordt de term LNB vervangen door RNB’s.


UC A20.031 - Maandelijks verzenden meetgegevens koppelingspunt van distributienetten GAS aan LNB 

Dit is het proces van de meetverantwoordelijke waarbij over één gasmaand de (gecorrigeerde) meetgegevens worden aangeleverd van een koppelingspunt van distributienetten gas aan de landelijke netbeheerder tot uiterlijk 07:00 uur van de vierde werkdag na de desbetreffende gasmaand. 

Business service Uitwisselen Meetgegevens Tijdseries v5.0

1.4 Gebruik van de service Uitwisselen meetgegevens tijdseries
Een verwijzing naar UC A20.009 wordt ingevoegd conform de inhoud van “Maandelijks bericht “koppelingspunt van distributienetten gas”” en de code N31.

4.1.2 Toelichting op gebruik van Sink en Source bij koppelingspunt van distributienetten gas:
Bij een koppelingspunt van distributienetten gas onderkennen we ook een Source netgebied en een Sink netgebied, maar een koppelingspunt van distributienetten gas kent maar één energierichting. Als de energie stroomt van Source naar Sink dan wordt het bericht verstuurd dat hoort bij het koppelingspunt met de energierichting “Afname”. Als de energie stroomt van Sink naar Source dan wordt het bericht verstuurd dat hoort bij het koppelingspunt met de energierichting “Invoeding”. Het bericht voor een koppelingspunt van distributienetten gas wordt door de meetverantwoordelijke naar de landelijke netbeheerder gestuurd als ook naar de betrokken regionale netbeheerders op basis van de Sink en de Source.

Business service Uitwisselen Volumes en meterstanden v3.0

1.4 Gebruik van de service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
De verwijzing naar UC A20.009 wordt verwijderd.

4.1 Notificatie Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
De piekbelasting gas moet als een optioneel veld (O) beschreven worden met de toelichting dat dit gegeven met uitzondering van G2C aansluitingen verplicht is.


	Impact bij niet doorvoeren

	De meetverantwoordelijken en de regionale netbeheerders hebben al onderling afgestemd conform de inhoud van deze RFC te gaan werken vanaf de go-live van TR2021.

De genoemde aanpassingen in de genoemde documenten betreffen aanpassingen in de documentatie, zodat het voor alle regionale netbeheerders en meetverantwoordelijken duidelijk is wat de werkwijze is. Andere marktrollen worden niet geraakt en ook hoeven geen berichtdefinities aangepast te worden.

Wel zal het in de MMC HUB mogelijk gemaakt moeten worden dat een bericht meetgegevens tijdseries m.b.t. koppelpunten gas ook naar regionale netbeheerders gestuurd kan worden (GTS ontvangt ditzelfde bericht al). De regionale netbeheerders moeten zich additioneel kwalificeren voor dit bericht tijdseries met code N31. 


	Gewenste oplosdatum

	19-3-2022 (go live TR2021)




Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SR-NEDU)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nee

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	N.v.t.

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	Ja, zie de onderstaande overwegingen.

Workarounds?
Er zijn enkele alternatieve oplossingen overwogen:
1. Niets doen. Dit betekent dat de MV’ers het bericht gaan sturen, zoals beschreven in de huidige documentatie. Dit bericht bevat echter onvoldoende gegevens voor de RNB’ers om het onderlinge facturatieproces uit te voeren. Hierdoor kan dit facturatieproces niet uitgevoerd worden tot de RFC alsnog geïmplementeerd wordt (na go live TR2021).
2. Workaround
a. Latere implementatie van deze RFC (na go live TR2021), waarbij de MV’ers tijdelijk de meetgegevens via een ander kanaal (email o.i.d.) beschikbaar stellen aan de RNB’ers. Deze workaround is voor zowel de MV’ers als de RNB’ers erg omslachtig en arbeidsintensief t.o.v. het voorstel om direct al het bestaande bericht dat naar GTS gestuurd wordt, ook naar de RNB’ers te sturen.
b. Latere implementatie van deze RFC (na go live TR2021), waarbij de MV’ers na implementatie alsnog de meetgegevens over de eerste maanden nasturen en de RNB’ers pas later onderling gaan factureren. Ook dit is arbeidsintensief voor de MV’ers, om deze berichten alsnog na te sturen.

Waarom dan toch deze RFC per direct implementeren in TR2021
De volgende aspecten zijn beschouwd.
1. Bouw
a. De relevante MV’ers (er zijn maar enkele MV’ers actief op netkoppelpunten gas) hebben aangegeven dat de verzending van het N31 bericht naar de RNB’ers te realiseren is voor de go-live van TR2021, omdat hetzelfde bericht toch al naar GTS gestuurd wordt.
b. De RNB’ers hebben aangegeven dat de ontvangst van het N31 bericht te realiseren binnen de planning van TR2021 omdat ze al een vergelijkbaar bericht met uurwaarden gas (met dezelfde berichtdefinitie) kunnen ontvangen.
c. TenneT moet als beheerder van de MMC HUB een kleine configuratie in de MMC HUB doen om het mogelijk te maken dat dit N31 bericht ook naar de RNB’ers gestuurd kunnen worden. TenneT heeft aangegeven dat dit goed te realiseren is binnen de planning van TR2021.
d. Er is geen impact op andere marktrollen en de niet betrokken MV’ers.
2. Kwalificatie
a. De MV’ers zijn al gekwalificeerd voor het verzenden van dit bericht. Er is dus geen aanvullende kwalificatie nodig.
b. De RNB’ers hoeven zich enkel te kwalificeren voor het retourneren van een acknowledgementbericht, wat weinig werk is en past in de planning van TR2021.
3. Test
De RNB’ers en tenminste Kenter (een van de betrokken MV’ers) hebben al aangegeven gezamenlijk een kopgroeptest uit te kunnen voeren. Een GAT-test is niet nodig.
4. Risico
Vanwege de geringe impact op een beperkt aantal marktrollen dat al heeft aangegeven de benodigde activiteiten uit te kunnen voeren t.b.v. implementatie van deze RFC is het risicoprofiel van deze RfC zeer gering. In het ergste geval lukt het niet om deze RFC tijdig te implementeren, waardoor alsnog van een workaround gebruik gemaakt moet worden. Impact op andere berichtuitwisselingen a.g.v. deze RfC  is er niet.

Samenvattend is het advies om deze RFC goed te keuren, alhoewel deze erg laat is ingediend.





Eindoordeel Change Authority, SR-NEDU, SSG
	SR NEDU-I
	Intake; er is uitgebreid gediscussieerd over de mogelijke alternatieve scenario’s zodat onderliggende  RFC niet hoeft te worden geimplementeerd. Met alle marktrollen vertegenwoordigd in de SR NEDU kon snel geschakeld worden, ook dank zij voorwerk door indieners. Besloten is alternatieven scenario’s toe te voegen aan RFC en ook item risico toe te voegen. Itt hetgeen in SR NEDU is besproken hoeven de 4 MV partijen in scope van deze RFC niet aanvullend te kwalificeren, alleen de RNB’s (in feite 1 kwalificatie). 

	CA-I
	TER GOEDKEURING 20-1 - goedgekeurd

	SR-NEDU-II
	TER GOEDKEURING 21-1 - goedgekeurd

	SSG A2.0
	TER GOEDKEURING 21-1- goedgekeurd

	ALV 
	Vastgesteld 26-1
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